CТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

STANDARDIZED ARTICLES
ПОДШИПНИКИ

BEARINGS

	Позиция
   Item
на рис. 
in Fig. 1.3
	Условное обозначение
Подшипника
Bearing symbol
	Масса, кг
Mass, kg
	Место установки
Location

	
	
	
	Рисунок 

Figure
	Позиция 

Item
	Кол-во 

на машину

Qty Per tractor


	1
	310
	1,08
	1.44-9
	8
	6

	
	
	
	1.44-10
	1
	6

	2
	120
	1,28
	1.44-3
	54
	4

	3
	221
	3,63
	1.44-3
	30
	1

	4
	110
	0,249
	1.44-3
	45
	2

	5
	308
	0,635
	1.44-3
	58
	2

	6
	205
	0,126
	1.44-4
	8
	4

	7
	214
	1,08
	1.44-4
	12
	2

	8
	210АК
	0,461
	1.44-4
	27
	4

	9
	313
	2,11
	1.44-4
	16
	2

	10
	224
	5,24
	1.44-6
	7
	2

	11
	80218
	2,174
	1.44-7
	12
	4; 2*

	
	
	
	1.53-5
	22
	6; 4*

	
	
	
	1.53-6
	6
	6; 4*

	
	
	
	1.53-7
	18
	6; 4*

	
	
	
	1.53-8
	26
	2

	12
	228А
	9,60
	1.44-6
	21
	2

	13
	180205
	0,128
	1.53-8
	17
	1

	14
	8318
	3,79
	1.53-5
	29
	1

	15
	8314
	2,09
	1.53-5
	29
	1


_____________
      *  Для ТР12
